越狱只需二步
第一步，播放机升级第七版（BDP10X-77-0827）越狱固件
第二步，插上拷有越狱钥匙的U盘。越狱即成功

第一步：播放机升级越狱固件
下载第七版越狱固件，后解压，再拷到U盘根目录里，插到播放机的USB端口上
◇ 如播放机是 BDP10X-75-0515版固件，插上第七版（BDP10X-77-0827）越狱固件，播放机会自动升级，此时弹出的菜单，全部选择“是”，即可。
◇ 如播放机已是BDP10X-77-0827版固件，插上第七版（BDP10X-77-0827）越狱固件，播放机不会自动升级，此时按遥控器SETUP（设置）键→其他设置→固件升级→通过USB。弹出的菜单，全部选择“是”，即可。

第二步，插上拷有越狱钥匙的U盘
◇ 邮箱收到越狱钥匙，解压把encryfile文件拷到U盘根目录里，插到播放机的USB端口上
◇ 也可以把越狱钥匙拷到硬盘里的根目录里（如一个硬盘有多个分区，需每个分区里都拷
个越狱钥匙），节省了一个U盘。

越狱注意
◇ 播放机升级越狱固件后，需恢复下出厂设置，这样固件更稳定（恢复出厂设置，相当于电脑安装系统后重新启动）
恢复出厂设置方法：按遥控器SETUP（设置）键→其他设置→恢复出厂设置→擦除账户及设置信息。此时播放机菜单会全部变成英文，请按如下方法把菜单设置成中文；按遥控器SETUP（设置）键→第一项playback Setup→最后一项language→第一项playe Language→简体中文

◇ 播放机启动时，需注意播放机不能有光碟；因为播放机开机后，会直接读取光碟了，而不读取拷有越狱钥匙的U盘，这样越狱就不成功。此时请取出光碟，关机，再开机即可。


在线视频
要实现“高清播放机（在线视频）和机顶盒（电视台直播）”功能，需把“stream”文件夹拷到U盘根目录里。方法同“第二步”。
找电视台网址见：http://www.av199.com/thread-562098-1-1.html

